
**Documentation : Correction de l’erreur de virtualisation lors de l’installation de vagrant**

1. Démarrer Bios sur le PC
2. Sélectionnez l'onglet Sécurité dans le BIOS.
3. Activez Intel VTT ou Intel VT-d si nécessaire. Elle sont initialement en « Disabled » . Changer la valeur en « Enabled »



1. Une fois activé, enregistrez les modifications avec F10 et laissez le système redémarrer.
2. Dans le dossier de travail, ouvrir un cmd et exécuter les commandes Vagrant init, vagrant up pour lancer la machine .